Opis Prac w ramach modernizacji pomieszczeń terapeutycznych w WTZ1 PSONI Koło w Koszalinie

	Lp
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	I
	ZMYWALNIA
	
	

	I.1
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	1
	Zabezpieczenie posadzek , drzwi ,okien
	m2
	10

	2
	Rozebranie wykładzinyściennej z płytek
	m2
	18,76

	3
	Rozebranie posadzek z płytek
	m2
	6,582

	4
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2
	
	14,865

	5
	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki bez względu na kategorie 
	m3
	0,608

	6
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	m3
	0,608

	I.2
	Roboty wykończeniowe
	
	

	I.2.1
	Malarskie
	
	

	7
	Skasowanie wykwitów ( zacieków)
	m2
	7,433

	8
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
	m2
	14,865

	I.2.2
	Posadzki
	
	

	9
	Przygotowanie podłoża
	m2
	6,582

	10
	Gruntowanie preparatami gruntującymi pow. poziomych

Ceresit CT17
	m2
	6,582

	11
	Izolacje przeciw wilgociowe pionowe na zimno
	m2
	6,582

	12
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych ( gres 30x30)w pomieszczeniach o pow. do 10m2 na zaprawach klejowych Ceresit CM-16
	m2
	6,582

	1.2.3
	Licowanie ścian
	
	

	13
	Przygotowanie podłoża
	m2
	18,76

	14
	Gruntowanie preparatami gruntującymi pow. poziomych

Ceresit CT17
	m2
	18,76

	15
	Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, pionowe na zimno ,folia w płynie, taśma izolacyjna
	m2
	18,76

	16
	Licowanie ścian o pow. do 10 m2 płytkami gress 4x40 na zaprawach klejowych ceresit CM-16
	m2
	18,76

	17
	Osadzanie listew wykańczających
	m
	9,38

	1.3
	Roboty instalacyjne elektryczne
	
	

	18
	Wymiana łaczników i gniazd z oprzewodowaniem
	kpl
	2

	19
	Wymiana oświetlenia (demontaż, montaż nowych opraw
	kpl
	2

	1.4
	Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne
	
	

	20
	Demontaż i ponowny montaż urządzeń (zlewy, podejścia i ba

terie)
	kpl
	1

	21
	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego, średnicy 110 mm
	szt
	1

	II
	KUCHNIA + KORYTARZ
	
	

	2.1
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	22
	Zabezpieczenie posadzek, drzwi,okien
	m2
	36

	23
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	m2
	27,4

	24
	Rozebranie posadzek z płytek
	m2
	25,428

	25
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	m2
	3,786

	26
	Zerwanie cokolików
	m
	32,93

	27
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2
	m2
	94,54

	28
	Drzwi drewniane rozbiórka
	m2
	4

	29
	Wykonanie  otworu drzwiowego , wstawienie drzwi
	m2
	2

	30
	Demontaż drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie
	m2
	2

	31
	Wykonanie ściany  z GK na rusztach metalowych i montaż drzwi wewnętrznych
	m2
	4

	32
	Rozebranie ścianek z cegła o grubości ½ cegły 
	m2
	16,704

	33
	Usuniecie z budynku materiałów z rozbiórki bez względu na kategorie
	m3
	4,553

	34
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	m3
	4,553

	2.2
	Roboty wykończeniowe
	
	

	2.2.1
	Malarskie, tynkarskie, obudowy GK i drzwi
	
	

	35
	Skasowanie wykwitów, zacieków
	m2
	33,088

	36
	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15 cm na ścianach pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane
	m
	11,26

	37
	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20 cm na ścianach pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
	m
	28,20

	38
	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami GK- 5501na rusztach metalowych – rury kanalizacyjne , wentylacja
	m2
	2,907

	36
	Dostawa drzwi wewnętrznych
	kpl
	1

	37
	Montaż drzwi wewnętrznych
	m2
	2

	38
	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami GK- 5501 na rusztach metalowych – przyścianka do drzwi
	m2
	3,456

	39
	Gładzie gipsowe 3 mm na podłożu z tynku jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 50 cm
	m2
	39,46

	40
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
	m2
	64,46

	2.2.2
	Posadzki
	
	

	41
	Przygotowanie podłoża
	m2
	29,811

	42
	Gruntowanie preparatem CERESIT – ct17 pow. poziomych
	m2
	29,811

	43
	Warstwy wyrównujące i wygładzające – samopoziomujące o gr. 5mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2

( zaprawa sucha mieszanka)
	m2
	29,811


	44
	Warstwy wyrównujące i wygładzające – samopoziomujące, dodatek lub potracenie za zmianę grubości o 1 mm

 ( zaprawa sucha mieszanka)
	m2
	29,811

	45
	Izolacje przeciw wilgociowe, powłokowe pionowe, wykonywane na zimno z past emulsyjnych, asfaltowych – rzadkich, folia w płycie, taśma izolacyjna
	m2
	29,811

	46
	Posadzki z płytk- gress 30x30 o pow. 10 m2 na zaprawie CERESIT- Cm-16
	m2
	29,811

	2.2.3
	Licowanie ścian
	
	

	47
	Przygotowanie podłoża
	m2
	55,36

	48
	Izolacje przeciw wilgociowe, powłokowe pionowe, wykonywane na zimno z past emulsyjnych, asfaltowych – rzadkich, folia w płycie, taśma izolacyjna
	m2
	55,36

	49
	Licowanie ścian o pow .do 10m płytkami gress 40x40 na zaprawie CERESIT – CM-16
	m2
	55,36

	50
	Osadzanie listew wykańczających
	m
	24,48

	2.3
	Instalacja wentylacyjna- odprowadzenie z okapów kratki wentylacyjnej
	
	

	51
	Przeróbki  instalacji wentylacyjnej
	kpl
	1

	2.4
	Roboty instalacyjne  wodno -kanalizacyjne
	
	

	52
	Demontaże urządzeń i podłączeń zasilających
	kpl
	1

	53
	Przeróbki podłączeń i podejść wodnych i kanalizacyjnych
	kpl
	1

	54
	Wymiana wpustu żeliwnego i podłogowego o średnicy mm
	szt
	1

	2.5
	Instalacje elektryczne
	
	

	55
	Zmiany oprzewodowania – po wyburzeniach
	kpl
	1

	56
	Wymiana łączników i gniazd z oprzewodowaniem
	kpl
	8

	57
	Wymiana oświetlenia(demontaż, montaż nowych opraw
	kpl
	4

	III
	MAGAZYN ŻYWNOSCI
	
	

	3.1
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	58
	Zabezpieczenie posadzek, drzwi, okien
	m2
	3

	59
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2
	m2
	46,411

	3.2
	Roboty wykończeniowe
	
	

	3.2.1
	Malarskie
	
	

	60
	Skasowanie wykwitów i zacieków
	m2
	13,707

	61
	Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie
	m2
	39,16

	3.2.2
	Posadzki
	
	

	62
	Przygotowanie podłoża
	m2
	7,25

	63
	Gruntowanie preparatem CERESIT ct17 pow. poziomych
	m2
	7,25

	64
	Izolacje przeciw wilgociowe, powłokowe pionowe, wykonywane na zimno z past emulsyjnych, asfaltowych – rzadkich, folia w płycie, taśma izolacyjna
	m2
	7,25

	65
	Posadzki jednobarwne z płytek gress 30x30 w pomieszczeniach do 10 m2 na zaprawach CERESIT- CM 16
	m2
	7,25

	66
	Cokoliki na zaprawach CERESIT Cm-16 Z OŁYTEK GRESS 12,5X25 w pomieszczeniach do 10m
	m
	10,08

	67
	Osadzanie listew wykańczających
	m
	10,08

	3.3
	Instalacje elektryczne
	
	

	68
	Wymiana łączników i gniazd z oprzewodowaniem
	kpl
	4

	69
	Wymiana oświetlenia ( demontaż, montaż nowych opraw)
	kpl
	2

	IV
	ZAPLECZE SOCJALNE( korytarz, pokój socjalny)
	
	

	4.1
	Roboty rozbiórkowe, 
	
	

	70
	Zabezpieczenie posadzek drzwi ,okien
	m2
	15

	71
	Rozbieranie posadzek z płytek
	m2
	16,44

	72
	Zerwanie cokolików z jednego rzędu płytek
	m
	21,68

	73
	Zeskrobanie ii zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2
	m2
	89,654

	74
	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki bez względu na kategorię
	m3
	0,447

	75
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	m3
	0,447

	4.2
	Roboty wykończeniowe
	
	

	4.2.1
	Malarskie
	
	

	76
	Skasowanie wykwitów zacieków
	m2
	31,379

	77
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
	m2
	89,654

	4.2.2
	Posadzki
	
	

	78
	Przygotowanie podłoża
	m2
	16,44

	79
	Gruntowanie preparatami CERESIT-CT- 17 powierzchni poziomych 
	m2
	16,44

	80
	Posadzki z płytek gress 30x30 w pomieszczeniach na pow. do 10 m na zaprawach  CERESIT – CM- 16
	m2
	16,44

	81
	Cokoliki na zaprawach CERESIT CM-16 z płytek gres 12,5 x 25 w  pow. do 10 m 
	m
	21,68

	82
	Osadzanie listew wykańczających
	m
	21,68

	4.3
	Instalacje elektryczne
	
	

	83
	Wymiana łączników i gniazd z oprzewodowaniem
	kpl
	4

	84
	Wymiana oświetlenia9demontaż,montż nowych opraw)
	kpl
	4

	V
	WĘZEŁ SANITARNY
	
	

	5.1
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	85
	Zabezpieczenie posadzek, drzwi i okien
	m2
	10

	86
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	m2
	16,2

	87
	Rozebranie posadzek z płytek
	m2
	3,375

	88
	Drzwi drewniane rozbiórka
	m2
	2

	89
	Rozebranie ścianek grubości ½ cegły z cegieł na zaprawie cementowej 
	m2
	3,3

	90
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. O pow. podłogi ponad 5 m2
	m2
	12,615

	91
	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki bez względu na kategorię
	m3
	1,664

	92
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	m3
	1,664

	5.2
	Roboty wykończeniowe
	
	

	5.2.1
	Malarskie
	
	

	93
	Skasowanie wykwitów zacieków
	m2
	4,415

	94
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
	m2
	12,615

	5.2.2
	Posadzki
	
	

	95
	Przygotowanie podłoża
	m2
	3,375

	96
	Gruntowanie preparatami  CERESIT-CT- 17 powierzchni poziomych
	m2
	3,375

	97
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 2 warstwa  folia w płynie + taśmia
	m2
	3,375

	98
	Posadzki z płytek gress 30 x30 w pomieszczeniach o pow. do 10m2 na zaprawach CERESIT CM-16
	m2
	3,375

	5.2.3
	Licowanie ścian
	
	

	99
	Przygotowanie podłoża
	m2
	16,4

	100
	Gruntowanie preparatami CERESIT CT17 powierzchni poziomych
	m2
	16,4

	101
	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych-zabudowa geberitu
	m2
	1,68

	102
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 2 warstwa  folia w płynie + taśma
	m2
	16,4

	103
	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami GRES 40x40 na zaprawach klejowych CERESIT CM-16
	m2
	16,4

	104
	Osadzanie listew wykańczających
	m
	9

	105
	Dostawa i montaż ścianki systemowej z drzwiami
	m2
	3,3

	5.3
	Instalacje sanitarne
	
	

	5.3.1
	Demontaże
	
	

	106
	Demontaż zaworu czerpanego z zakorkowaniem podejścia śr.15-20mm 
	Szt.
	1

	107
	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	szt
	1

	108
	Demontaż zaworu przelotowego śr.15-20mm
	szt
	3

	109
	Wymiana podejścia z rur PCV śr. 50mm łączonego metodą klejenia
	miejsce
	1

	110
	Demontaż urządzeń sanitarnych- umywalki
	kpl
	1

	111
	Demontaż urządzeń sanitarnych- ustępu z miską fajansową
	kpl
	1

	5.3.2
	Montaż urządzeń sanitarnych
	
	

	112
	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego śr.50mm
	szt
	1

	113
	Montaż gotowych elementów systemu GeberitUnifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej
	kpl
	1

	114
	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
	kpl
	1

	115
	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
	szt
	1

	116 
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowej o śr. Nominalnej 20mm-zawór czerpalny
	szt
	1

	117
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 
	szt
	1

	118
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15mm
	szt
	1

	119
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowej o śr. nominalnej 15mm
	szt
	3

	120
	Montaż pojemnika na mydło , ręcznik papierowy, stojak na papier toaletowy
	kpl
	1

	5.4
	Wymiana osprzętu elektrycznego i oświetlenia elektryczne
	
	

	121
	Wymiana łączników i gniazd z oprzewodowaniem
	kpl
	2

	122
	Wymiana oświetlenia (demontaż , montaż nowych opraw)
	kpl
	2

	II
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	

	123
	Demontaż i ponowny montaż grzejników ( pod malowanie)
	kpl
	6


